第三师图木舒克市生态环境局关于2026年10月21日
拟作出的建设项目生态环境影响评价文件

审批意见的公示

根据建设项目生态环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年10月21日我局拟对1个建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证建设项目审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的生态环境影响评价文件基本情况予以公示。公示期为2026年10月21日－2026年10月28日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目生态环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话：0998-5886525

通讯地址：图木舒克市市民之家A36号窗口
邮编：843900

拟作出审批意见的生态环境影响评价文件基本情况
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	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
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	11
	第三师四十九团年产1万吨机制木炭项目
	第三师四十九团三连
	新疆锦尔迪再生资源有限公司
	乌鲁木齐巍创节能环保科技有限公司
	本项目以废树枝为原料，主要采用热解碳化工艺，年产机制木炭1万吨，木焦油、木醋液等副产物1.05万吨，建设内容包括新建烘干车间、破碎车间、制棒车间、包装车间、高温炭化窑和低温炭化窑等设施。项目总投资1000万元，其中环保投资126.5万元。
	废气：施工期采取覆盖、洒水抑尘等措施，施工扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》；运营期破碎废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后，由15米高排气筒排放。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。炭化工段热解气与制棒工段废气均作为热风炉燃料燃烧。热风炉废气经“水喷淋+静电除尘”处理后，由15米高排气筒排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中重点区域排放限值要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米），烟气黑度排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2非金属加热炉二级标准限值要求；非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。各生产环节采用密闭设备，在密闭车间中操作，并保持负压运行；原料采用封闭的原料堆场料场方式储存，内设喷雾抑尘装置；物料输送采用密闭皮带输送；定期对易发生泄漏的设备与管线开展泄漏检测与修复（LDAR）。厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值要求；厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准限值要求。

废水：施工区域设置临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用；项目不设施工营地，生活污水依托周围居民区生活设施处理。喷淋塔废水经管道收集后定期喷洒至热风炉；炭化炉热解气冷却水经循环冷却系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后拉运至49团污水处理厂处理。

固废：废润滑油、废油桶、含油抹布及手套等危险废物收集后分类分区暂存于厂区50平方米的危险废物贮存点，定期委托有资质的危险废物经营单位处置，危险废物的收集、贮存、运输全过程须严格符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》。厂区新建1座100平方米吨的一般固废暂存间，全厂一般工业固体废物收集后分类分区暂存在一般固体废物暂存间。除尘灰定期外售废品收购站；热风炉灰渣定期清运至图木舒克经开区一般工业固体废物填埋场；废包装袋由厂家回收。生活垃圾设置垃圾桶集中收集，定期交由环卫部门收运处理。

噪声：施工期严格控制强噪声施工机械的作业时间，厂界噪声排放达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准限值；运营期设备噪声优先选用低噪声设备，采用建筑隔声、基础减振等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。
	环评期间开展了两次网络公示、报纸公示和现场公示，未收到反馈意见。


